|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила | Пункт правил | Установленные требования |
| "ПОТ РО-13153-ЦТ-926-02. Отраслевые правила по охране труда на базах твердого топлива железных дорог" (утв. МПС РФ 25.11.2002 N ЦТ-926) | 1.29. | Обучение, проверка знаний, стажировка и все виды инструктажей работников баз топлива (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) должны проводиться в соответствии с положением об организации обучения и проверки знаний по охране труда на железнодорожном транспорте.  Сведения о прохождении обучения, проверки знаний, стажировки и проведении инструктажей должны регистрироваться с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего в соответствующих журналах, личной карточке, наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.  Срок стажировки дежурных помощников начальника базы топлива - не менее 2 смен (дежурств), для остальных работников - не менее 3 смен (дежурств). |
| ["Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике. РД 153-34.0-03.420-2002" (утв. Минэнерго РФ 15.03.2002, РАО "ЕЭС России" 19.02.2002)](consultantplus://offline/ref=ED77535ED92B5454763FC6CB476498A3B4D1F41BE9BE67D0606D89C17FD404E707094E07E54AEB435824151C9DA65529BE) | 1.2.7. | Руководитель транспортного цеха (отдела, участка, службы) обеспечивает:  проведение инструктажей, обучение безопасным приемам работы, стажировку подчиненному персоналу в соответствии с нормативами по охране труда;  организацию обучения, стажировки, дублирования инструктажей и проверок знаний работников, обслуживающих транспорт; |
| "Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике. РД 153-34.0-03.420-2002" (утв. Минэнерго РФ 15.03.2002, РАО "ЕЭС России" 19.02.2002) | 1.3. | Требования к обслуживающему персоналу  1.3.1. К управлению транспортными средствами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационные удостоверения на право управления данным видом транспортных средств, аттестованные по правилам безопасной эксплуатации данного вида транспорта, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по технике безопасности и стажировку.  1.3.2. Стажировку вновь поступающих водителей практическим приемам вождения по территории предприятия организует, по согласованию с руководителем организации, руководитель транспортной службы. При этом водитель обучается безопасным методам работы, ознакамливается с маршрутами движения, внутриобъектными дорогами с последующей сдачей экзаменов.  1.3.4. Стажировка должна проводиться под руководством водителя-инструктора, имеющего стаж работы на данном виде транспорта не менее двух лет.  1.3.5. Одноместные транспортные средства (автомобили, автопогрузчики и т.д.), предназначенные для стажировки, должны быть оборудованы дополнительным местом для инструктора.  1.3.6. Продолжительность стажировки водителей должна составлять не менее 6 - 10 дней в зависимости от вида транспорта.  1.3.7. Лицам, выдержавшим экзамены, после стажировки выдаются удостоверения на право работы на территории предприятия.  1.4.5. Работники, обслуживающие электроустановки, кроме обучения, должны пройти необходимую стажировку продолжительностью от 2 до 20 рабочих смен, после чего, сдав техминимум по безопасным приемам и методам труда  Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально с учетом профессии (должности) и подготовленности обучаемого. |
| ["ПОТ РМ-008-99. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)" (утв. Постановлением Минтруда России от 07.07.1999 N 18) (ред. от 21.04.2011)](consultantplus://offline/ref=2A743F6D4DED1635682749ED0E3638B2BB129FDAC4C43E9F66A8F139E49336B8452BC22C6ED6E023E03B2DE93A69D2058E) | 2.  1.20.  8.12. | Работодатель обязан обеспечить  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=2A743F6D4DED1635682749ED0E3638B2B81393D2C5CD3E9F66A8F139E49336B8452BC22C6ED6E82BE33B2DE93A69D2058E) указанное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  Работник обязан  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;  Водители транспортных средств при переводе с одного типа транспортного средства на другой перед допуском к самостоятельной работе проходят инструктаж, стажировку и, в необходимых случаях, сдачу экзаменов по управлению тем типом транспортного средства, на который они переведены. |
| [Постановление Минтруда РФ от 17.06.2003 N 36 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)"](consultantplus://offline/ref=04EC44A3FF05EF5689CE9A4D1D1E1764D9EFE4A50281E2C62169BEE0D9AF9100F87B507ED22ECA434F07CFC0D007CD0A28) | 6.5. | Перед допуском к самостоятельной работе по обслуживанию транспортных средств непрерывного действия работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника. |
| [Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота"](consultantplus://offline/ref=A0B6DF8873DD86F3AA8CA18CDA3E4154F74832B64E9EDAC5662182166DE235A43E4C817EA8420C330236171C9DE161A976) | 321.  322. | Все члены рядового состава судовой команды, имеющие стаж работы по данной профессии (должности) до 1 года, в том числе выпускники профтехучилищ, мореходных школ и колледжей, учебных центров, курсовых комбинатов, а также члены экипажа судна, имеющие стаж работы по специальности более 1 года, если они ранее не работали на данном типе судового оборудования, энергетической установке, по данной технологии или у них изменился характер работы, или перерыв в работе составляет один год и более, после первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте проходят стажировку под руководством лиц, назначенных приказом капитана судна.  Продолжительность стажировки составляет от 2 до 10 смен (в зависимости от квалификации члена экипажа судна и характера работ).  Если руководитель судовой службы считает целесообразным допустить члена экипажа судна к работе без стажировки, он делает запись "без стажировки" в [журнале](consultantplus://offline/ref=A0B6DF8873DD86F3AA8CA18CDA3E4154F44E30B54298DAC5662182166DE235A43E4C817EA8400A370D36171C9DE161A976) регистрации инструктажа по охране труда и расписывается в этом журнале. В этом случае руководитель берет под личный контроль работу такого члена экипажа в течение до десяти вахт. |
| Приказ МПТР РФ от 04.12.2002 N 237 "Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда для полиграфических организаций и Типовых инструкций по охране труда для полиграфических организаций" (вместе с "ПОТ РО 001-2002...", "ТИ РО 001-097-2002...") | 1. | К самостоятельной работе допускаются … после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы (в текстах Типовых инструкций по охране труда) |
| ["ПОТ РО 29-002-94. Правила по охране труда для издательств" (утв. Приказом Роскомпечати от 24.08.1994 N 75)](consultantplus://offline/ref=7104E948E507AAF97987152D4F6A7EB41C375C75318DA836CA5E8FF61DD6E28818974E6CAA55DB9008D9B2D1D2D8B8ABCA) | 3.3.6. | У всех работников после прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте и стажировки под наблюдением мастера (бригадира или высококвалифицированного работника) в течение первых 2 - 5 смен (в зависимости от стажа, опыта работника и характера работы) проверяют знания, фиксируя этот акт в журнале. Руководитель подразделения допускает к самостоятельной работе вновь принятого работника только после того, как убедится в качестве проведенного инструктажа и в достаточных знаниях по охране труда. |
| ["ПОТ РО 00-97. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности" (утв. Госкомлеспромом РФ 06.06.1997) (вместе с "Типовым положением о порядке выполнения работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях лесопромышленного комплекса", "Положением о порядке расследования и учета некатегорированных аварий, не относящихся к авариям 1 и 2 категорий, и производственных неполадок, не повлекших за собой несчастных случаев, на химических предприятиях лесной промышленности, подконтрольных Госгортехнадзору России")](consultantplus://offline/ref=F23D6FA9540777F01F36D4910EABF4D832311AFDB19E09DA5409D414BEF0ADBAC228B86506597E261A21D0126A0EBCF381) | 9.12. | организует проведение инструктажа работников, их обучение безопасным приемам работы, стажировку на рабочих местах, курсовое обучение и проверку знаний по охране труда, а также ведение соответствующей документации |
| ["ПОТ РО 14000-001-98. Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения" (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 12.03.1998)](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C7801721E6D7041DE4383E3EFFEAC588C0643C8243841B799755C55CAF48BFBFB244E19F5EAD921) | 10.9.3. | Вновь поступающие рабочие, независимо от предыдущего стажа и вида работ, могут быть допущены к работе после прохождения вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и прохождения стажировки (для отдельных работ) под руководством высококвалифицированного рабочего, бригадира или другого специалиста, имеющего необходимую подготовку |
| ["ПОТ РО-14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования" (утв. Минэкономики РФ 20.01.1998) (вместе с "Рекомендациями по приведению производственного оборудования в соответствие с требованиями стандартов ССБТ")](consultantplus://offline/ref=42102996F3D38FD879D0107B20188F4EB34C10C981147660C82B6199BEC79875B3430F79E3309C3CD1A62FA41FFE396CD4) | 2.6.32. | Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку, во время которой работник должен обучаться безопасным приемам и методам работы при программировании, наладке, обслуживании и ремонте ПР. |
| "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998) (вместе с "Порядком заполнения наряда-допуска") | 6.11.  6.12. | Работники, занятые обслуживанием и ремонтом объектов газового хозяйства и выполнением газоопасных работ, до назначения на самостоятельную работу должны пройти обучение безопасным методам работы и приемам выполнения работ в газовом хозяйстве, сдать экзамены в постоянно действующей экзаменационной комиссии организации с участием инспектора госгортехнадзора и иметь практические навыки выполнения этих работ, пройдя стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых 10 рабочих смен.  Допуск к самостоятельной работе работников в газовом хозяйстве должен оформляться приказом по организации после прохождения стажировки в течение первых 10 рабочих смен. |
| "ПОТ Р М 006-97. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 27.10.1997 N 55) (ред. от 21.04.2011) | 9.5. | Допуск к самостоятельной работе вновь принятых работников может быть осуществлен только после стажировки на рабочем месте.  Допускается не проводить инструктаж и стажировку на рабочем месте работников, переводимых с одного рабочего места на другое в пределах одной организации, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет, и если характер работы и тип обслуживаемого оборудования не изменился. |
| "ПОТ Р М-003-97. Правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 09.07.1997 N 37) | 2.21.7. | Ответственность во время проведения всех работ на прессе с ЧПУ возлагается на ответственного исполнителя, утвержденного приказом (распоряжением) по цеху.  Перед допуском к самостоятельной работе на прессе оператор, электрик и назначенный ответственный исполнитель должны пройти стажировку на рабочем месте под руководством ответственного лица.  Ключ от замка включения питания цепи управления должен храниться у ответственного исполнителя. Выдачу ключей необходимо производить строго под расписку в специальном журнале. |
| Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 27 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций" | 1.4.8. | Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с каждым работником, принятым на работу, перед допуском его к самостоятельной работе, а также при переводе работника из одного подразделения в другое или новую для него работу. Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 10 рабочих смен пройти стажировку под руководством работника, назначенного приказом по организации. |
| [Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок"](consultantplus://offline/ref=89F2E0BBF656F7E127AAE342DA60B1AB80CFEC8B5904290719AE2146091B8A5F42C900C3D70DA04A2159F3EDD90CA8382D) | 8. | К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке <1>, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. |
| [Приказ Минсвязи РФ от 10.04.2003 N 39 "Об утверждении и введении в действие "Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" (вместе с "ПОТ Р О-45-009-2003...")](consultantplus://offline/ref=3ADE8699961F7D3EAC2FA8156C957EB008E60BBA4AA08D2E43B81D42D43F6A69D3AEB97A266AF67A333D1C7ADDF4E6AA2C) | 1.1.6.  1.2.6.  1.2.7.  9.5.14. | Для лиц, поступивших на работу с вредными или опасными условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об охране труда требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  Работодатель обязан обеспечить:  - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=B4EDD0E645680128B126BEBCB0ADDE9153835AB685B3E814858931E839C73BCD6C3993B0E4FE70F68B944F158B1F071EDA) указанные обучения, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  Работник обязан:  - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;  Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника. |
| [Приказ Минсвязи РФ от 25.12.2002 N 148 "Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" (вместе с "ПОТ РО-45-010-2002...")](consultantplus://offline/ref=461AF642BB2C4DB9008A5EA085F6C3625B291275290F41B15CAB87F20E01C723FE1E9D1655B9CF36A126A153AEE23D2CE9) | 3.4.1.  1.2.3.  1.2.4. | К проведению испытаний оборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие IV группу.  Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.  Производитель работ, занятый испытаниями оборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.  Работодатель обязан обеспечить:  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=8C6AA69C764F87CE9E4A08B9F31E5CC8D9D4253308A288BB55FF5071088060306EE66C9136A9C02A8CC1327384B7F3E12C) указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  Работник обязан:  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. |
| [Приказ Минсвязи РФ от 24.06.2002 N 65 "Об утверждении и введении в действие "Правил по охране труда при работах на станциях проводного вещания" (вместе с "ПОТ РО-45-003-2002...")](consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B915C116D775F4B1E371B65D9BE445B6EB36A7AE17EC91D1C6E5E614173FFE4FB2D9) | 1.2.3.  1.2.4. | Работодатель обязан обеспечить:  - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  Работник обязан:  - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. |
| [Приказ Минтруда России от 25.02.2016 N 76н (ред. от 04.07.2018) "Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве"](consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D582B331AF3C301C9B767E62E137C86CB74A9E8C1B1FAD4CE6B9924D24CFA6005A6CD6D31BBF769) | 560. | К работе в кормоцехе допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку на рабочем месте и имеющие первую квалификационную группу по электробезопасности. |
| 649. | К самостоятельному обслуживанию технологического оборудования для первичной обработки молока допускаются профессионально обученные лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 2 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 760. | К обслуживанию быков-производителей допускаются лица, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 10 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 785. | К обслуживанию хряков-производителей допускаются лица, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 10 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 798. | К обслуживанию жеребцов-производителей допускаются профессионально обученные работники, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 10 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 841. | К обслуживанию овец и коз допускаются профессионально обученные работники, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 5 - 10 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 872. | К обслуживанию верблюдов допускаются профессионально обученные работники, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда и стажировку в течение 5 - 10 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| 885. | К обслуживанию оленей допускаются лица, прошедшие в установленном порядке производственное обучение, подготовку по охране труда и стажировку в течение 2 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом.  Оленеводы должны уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и другим пострадавшим работникам. |
| 918. | К работе со зверями и кроликами (далее - звери) допускаются лица, прошедшие производственное обучение, вводный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, а также стажировку в течение 2 - 14 смен под руководством работников, назначаемых работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. |
| Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" | 8. | К выполнению электросварочных и газосварочных работ допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный [медицинский осмотр](consultantplus://offline/ref=2EDABB4C4D5912C2CAE82A61EAE3DD38763147F329895CE43F1AAAEDBAD5FAA96E50AE0AF171C3476EC8C4035E3FCEBEB7), инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке <1>. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев. |
| Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 20.12.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" | 14. | По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки работников.  Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необходимых для безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем месте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ.  Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченное им лицо) исходя из ее содержания и составляет не менее двух рабочих дней (смен). |
| Постановление Минтруда РФ от 31.01.2000 N 10 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий" | 1.1.8.28. | Каждая (главная и вспомогательная) ГВУ должна обслуживаться машинистом, прошедшим специальное обучение и стажировку, продолжительностью не менее 5 дней под руководством опытного машиниста. |
| Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н (ред. от 20.12.2018) "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" | 30. | К участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда в установленном порядке, и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем. |
| "Временные рекомендации (Правила) по охране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава России" | 10.9. | Медицинские работники, не работающие постоянно в лаборатории (проходящие стажировку), допускаются к работе с разрешения руководителя учреждения, после прохождения инструктажа по охране труда. |
| Приказ Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 N 269 (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ" | 2.1.3. | Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. Руководителям водолазных спусков и работ, водолазам и лицам, проводящим медицинское обеспечение спусков и работ, необходимо проходить проверку знаний правил по охране труда, а также периодические [медицинские осмотры](consultantplus://offline/ref=F17920A0257822E882BBC478CB48BF7BD50CA14BEBF38B2FB1315083BC95DD533613760395F1D61F4A04778F6FE50BC569) (обследования) |
| Приказ ФТС России от 15.04.2008 N 403 (ред. от 14.09.2011) «Об утверждении Правил по охране труда в таможенных органах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России» | 1.3. | Работодатель обязан обеспечить:  недопущение к работе должностных лиц и работников таможенных органов, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. |
| Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2 "Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах" | 7.2.3. | Ремонт и наладку оборудования и механизмов должен проводить специально обученный и проинструктированный персонал, имеющий соответствующую квалификацию, прошедший стажировку и проверку знаний. |